吉林省成年残疾人基本型辅助器具指导目录(2021年版)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 残疾类别 | 辅具类别 | 序号 | 名称 | 单位 | 产品功能及说明 | 适用对象 | 使用年限 | 评估级别 | 备注 |
| 肢体 残疾人 | 个人移动辅具 | 1 | 手摇三轮车 | 台 | 手动三轮轮椅车，有倒档和驻车装置，座 位有扶手，靠背可倾斜，带坐便。 | 适用上肢操控能力好，且长距离户外移 动的下肢残疾人。 | 4 | 一级 |  |
| 2 | 普通轮椅 | 台 | 手动四轮轮椅，包括助推轮椅、手动轮椅 、带座便功能的轮椅等(任选其一),为 固定扶手，固定式脚踏板。 | 适用于下肢残疾，需借助轮椅长距离移动 的残疾人。 | 4 | 一级 |  |
| 3 | 活扶手轮椅 | 台 | 扶手可掀或可拆卸，踏板可翻、高度可 调，踏板支架可外旋的手动轮椅。 | 适用于长时间乘坐轮椅，且需在轮椅上 进行位置转移的截瘫、偏瘫等残疾人。 | 4 | 一级 |  |
| 4 | 高靠背轮椅 | 台 | 配有头枕、身体固定带、腿托等配件，靠 背可调为全躺位或半躺位的手动轮椅。 | 适用于难以在轮椅上保持坐姿但需较长 时间依赖轮椅移动的重度肢体残疾人。 | 4 | 一级 |  |
| 5 | 运动式生活 轮椅 | 台 | 扶手和靠背较低、大轮可拆、前轮较小、 驱动灵活、需量身选配的手动轮椅。 | 适用于能够自行驱动轮椅、上肢臂力较 好、身体控制能力强、需长期依赖轮椅 生活的截瘫等残疾人。 | 4 | 二级 |  |
| 6 | 电动轮椅  (室内型) | 台 | 电池驱动、有单手操控电子控制装置的四 轮轮椅。 | 适用于需借助轮椅生活、不具备使用手 动轮椅能力、经评估有单手能够操控轮 椅控制器、无认知障碍的四肢瘫等重度 | 6 | 二级 |  |
| 7 | 电动轮椅控 制器防水罩 | 个 | 保护电动轮椅控制器，防止液体进入电动 轮椅控制器。 | 适用于使用电动轮椅的肢体残疾人。 | 2 | 一级 |  |
| 8 | 助行器 | 台 | 包括四脚框式助行器、轮式助行器、台式 助行器、座式助行器，以及单侧助行架， 高度可调。 | 适用于平衡能力和下肢肌力稍差，上肢 功能尚可，需借助助行器具站立的和行 走的残疾人。 | 3 | 一级 |  |
| 9 | 移乘板 | 个 | 用于放置在轮椅和床、轮椅和坐厕之间辅 助使用者完成转移的装置，需表面光滑， 摩擦力小、抗折和方便取放携带。 | 适用于长期乘坐轮椅并有自主移位需求 的残疾人。 | 3 | 一级 |  |
| 10 | 手杖 | 支 | 钢质或铝合金材质，高度可调，包括单管 、三脚或四脚手杖、带座手杖。 | 适用于平衡力略差或下肢肌力减弱，帮 助行走困难的残疾人。 | 2 | 一级 |  |
| 11 | 腋杖 | 副 | 腋下部位有一个支撑托的助行器具，钢质 或铝合金材质，高度可调，能帮助行走困 难的残疾人实现部分行走功能。 | 适用于单腿或双腿支撑能力较差，平衡 能力正常的残疾人。 | 2 | 一级 |  |

吉林省成年残疾人基本型辅助器具指导目录(2021年版)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 残疾类别 | 辅具类别 | 序号 | 名称 | 单位 | 产品功能及说明 | 适用对象 | 使用年限 | 评估级别 | 备注 |
| 肢体 残疾人 | 个人移动 辅具 | 12 | 肘拐 | 副 | 有前臂支撑架或环带，钢质或铝合金材 质，高度可调，能帮助行走困难的残疾人 实现部分行走功能。 | 适用于单腿支撑能力稍差或握力略差的 残疾人。 | 2 | 一级 |  |
| 13 | 拐杖头 | 套 | 橡胶等材料质制成，具有防滑功能，可用 于手杖、肘拐、腋拐。 | 适用于使用手杖、肘拐、腋拐的肢体残 疾 人 。 | 2 | 一级 |  |
| 个人医疗 辅助器具 | 14 | 多功能护理 床 | 张 | 钢制框架、带护栏、床垫和床边桌，可调 节的护理床。 | 适用于长期卧床无法自行起身的重度残 疾 人 。 | 5 | 一级 |  |
| 15 | 防压疮床垫 | 张 | 具有分散局部压力功能的床垫，包括交替 充气型和记忆海绵垫等。 | 适用于长期卧床、无法自行翻身的重度 残疾人。 | 3 | 一级 |  |
| 16 | 防压疮座垫 | 张 | 具有分散局部压力功能的座垫，包括气道 、记忆海绵垫等材质。 | 适用于长时间保持坐姿，或无法自行改 变体位的残疾人。 | 2 | 一级 |  |
| 17 | 站立架/站  立支撑台 | 个 | 具有辅助偏瘫、全瘫站立，增强腿部锻 炼，矫正坐姿、站姿等功能。 | 适用于站立困难或可辅助站立的肢体残 疾 人 。 | 3 | 一级 |  |
| 个人生活  自理和防  护辅助器  具 | 18 | 床边桌 | 只 | 配合护理床使用的床边桌，使卧床患者在 床上完成用餐等活动。 | 适用于长期卧床，配合护理床使用的重 度肢体残疾人。 | 3 | 一级 |  |
| 19 | 体位垫 | 个 | 用于卧位功能、关节活动度、肌肉松弛等 训 练的器具。 | 适用于无法独立保持适宜体位姿势的残 疾 人 。 | 2 | 一级 |  |
| 20 | 座便椅 | 个 | 带便桶，有靠背，可折叠的框架式椅。 | 适用于有移位困难，可保持坐姿的肢体 残疾人。 | 3 | 一级 |  |
| 21 | 马桶增高器  /如厕助起 器具等 |  | ,以及辅助小便接尿器、便盆等完成卧位 如厕的产品。 | 适用于如厕起身困难，可保持坐姿的肢 体残疾人。 | 1 | 一级 |  |
| 22 | 取物器 | 个 | 便于拿取较远处物品的产品。 | 适用于移动或起身困难的残疾人。 | 2 | 一级 |  |
| 23 | 穿脱衣服辅 助器具 | 个 | 穿衣(鞋、袜)、系扣的辅助器具。 | 适用于上肢、下肢、躯干等活动受限， 独立穿衣、系扣困难的残疾人。 | 2 | 一级 |  |
| 24 | 生活自助具 | 套 | 辅助残疾人进食类辅具(防洒碗盘、助食 用叉、勺、筷、杯、防滑垫等)。 | 适用于手功能障碍的残疾人，以及智力 残疾人、精神残疾人。 | 1 | 一级 |  |
| 下肢假肢 | 25 | 足部假肢 | 具 | 代偿足部缺失部分的结构和功能。 | 适用于足部截肢的截肢患者。 | 3 | 二级 |  |
| 26 | 赛姆假肢 | 具 | 代偿踝部截肢者部分结构和功能得到改善 | 适用于施行了塞姆截肢术和跗部截肢术 的截肢患者。 | 3 | 二级 |  |

吉林省成年残疾人基本型辅助器具指导目录(2021年版)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 残疾类别 | 辅具类别 | 序号 | 名称 | 单位 | 产品功能及说明 | 适用对象 | 使用年限 | 评估级别 | 备注 |
| 肢体  残疾人 | 下肢假肢 | 27 | 小腿假肢 | 具 | 代偿小腿缺失部分的结构和功能。 | 适用于截肢平面在膝关节间隙下80MM至 塞姆截肢的平面截肢者。 | 3 | 二级 |  |
| 28 | 膝部假肢 | 具 | 代偿膝部截肢者缺失部分的结构和功能。 | 适用于施行膝离断截肢术，大腿残肢过 长和小腿残肢过短的截肢者。 | 3 | 二级 |  |
| 29 | 大腿假肢 | 具 | 代偿大腿截肢者缺失部分的结构和功能。 | 适用于截肢平面在坐骨结节平面下 100MM至膝关节间隙50MM范围内的平 | 3 | 二级 |  |
| 30 | 髋部假肢 | 具 | 代偿髋部截肢者缺失部分的结构和功能。 | 适用于大腿高位截肢，髋离断截肢和半 骨盆切除的截肢者。 | 3 | 二级 |  |
| 上肢假肢 | 31 | 手部假肢 | 具 | 弥补外观缺损或代偿功能。 | 适用于手指截肢，指掌关节离断和掌骨 远端截肢的患者。 | 3 | 二级 |  |
| 32 | 腕离断假肢 | 具 | 弥补外观缺损或代偿功能。 | 适用于腕关节离断或前臂残肢过长。 | 3 | 二级 |  |
| 33 | 前臂假肢 | 具 | 弥补外观缺损或代偿功能。 | 适用于残肢长度为前臂25%-80%的前臂 截肢患者。 | 3 | 二级 |  |
| 34 | 肘离断假肢 | 具 | 弥补外观缺损或代偿功能。 | 适用于肘关节离断或上臂残肢过长的截 肢 者 。 | 3 | 二级 |  |
| 35 | 上臂假肢 | 具 | 弥补外观缺损或代偿功能。 | 适用于上臂残肢长度保留30%-85%的截 肢 者 。 | 3 | 二级 |  |
| 36 | 肩部假肢 | 具 | 弥补外观缺损或代偿功能。 | 适用于肩关节离断，上肢带解脱术及上 臂高位截肢，其残肢长度小于上臂全长 的30%的截肢者。 | 3 | 二级 |  |
| 矫形器 | 37 | 足矫形器 | 只 | 取型定制，用皮革、塑料及金属材料制 作，用于改善足部功能。 | 适用于肩关节离断，上肢带解脱术及上 臂高位截肢，其残肢长度小于上臂全长 的31%的截肢者。 | 2 | 二级 |  |
| 38 | 腕手矫形器 | 具 | 取型定制，用皮革、塑料及金属材料制 作，用于改善腕部功能。 | 适用于神经麻痹和骨关节疾病与损伤的 患 者 。 | 2 | 二级 |  |
| 39 | 脊柱矫形器 | 具 | 起到控制或矫正脊柱侧弯，起支撑、固定 、减荷、保护、矫正作用。 | 适用于因脊柱骨折造成的损伤，驼背， 椎间盘突出，腰椎间盘滑脱引起的腰痛 症，侧凸的患者。 | 2 | 二级 |  |

吉林省成年残疾人基本型辅助器具指导目录(2021年版)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 残疾类别 | 辅具类别 | 序号 | 名称 | 单位 | 产品功能及说明 | 适用对象 | 使用年限 | 评估级别 | 备注 |
| 肢体 残疾人 | 矫形器 | 40 | 踝足矫形器 | 具 | 取型定制，固定或限制踝关节活动，起到 稳定和保护踝关节作用。 | 适用于踝关节的不稳定;踝足部骨折或 损伤;中等程度以上的内翻足和外翻 足;勾状足;膝关节轻度麻痹;下垂 足;中等程度以上的马蹄足;;马蹄内 翻足;中等程度以上的下肢缩短;脑  E | 2 | 二级 |  |
| 41 | 膝踝足矫形 器 | 具 | 取型定制，起到固定或限制膝关节、踝关 节活动，腿部支撑、矫正畸形等功能。 | 适用于股骨和膝部骨折，膝无力，膝踝 足部畸形，股骨头无菌性坏死，以及脑 瘫，偏瘫，截瘫引起的踝膝足畸形与功 能障碍等患者。 | 2 | 二级 |  |
| 42 | 膝部矫形器 | 只 | 固定膝部关节和辅助支撑。 | 适用于膝关节屈曲挛缩，过伸畸形，膝 关节内外翻;膝关节侧向不稳定;膝关 节前后方向不稳定的患者。 | 2 | 二级 |  |
| 视力 残疾人 | 个人移动 辅助器具 | 43 | 盲杖 | 支 | 帮助视力残疾人感知周围环境，折叠式或 可伸缩，帮助视力残疾人安全出行。 | 可辅助视常障碍者行走时使用。 | 2 | 一级 |  |
| 个人生活  自理和防  护辅助器 具 | 44 | 盲人手表/ 震动警示器 | 个 | 手表、电话来电的声音或震动提醒工具， 起到提示作用。 | 适用于视觉障碍者使用。 | 3 | 一级 |  |
| 45 | 防溢报警器 | 台 | 可将产品挂在杯沿，当液面达到杯沿后， 产品即响铃报警，提醒使用者停止添加。 | 适用于视觉障碍者使用。 | 3 | 一级 |  |
| 沟通和信  息辅助器  具 | 46 | 盲文写字板 和笔 | 套 | 4行×28方，盲人书写工具。 | 可辅助视觉障碍者用手写盲文。 | 3 | 一级 |  |
| 47 | 电脑读屏软 件 | 件 | 具有电脑读屏语音播报功能，运用声音将 电脑屏幕上的文字信息传送给用户，或者 使用盲文将文字传输显示设备中。 | 可辅助视觉障碍者使用电脑。 | 3 | 二级 |  |
| 48 | 盲用智能阅 读器 | 件 | 通过扫描，可以对书籍、杂志、药品说明 书、包装盒等纸质材料进行语音播报。不 具有通话功能，非手机产品。 | 可辅助有纸质阅读需求的视觉障碍者阅 读报纸、书籍、杂志、文件等文字资料  o | 3 | 二级 |  |
| 49 | 智能网络听 书机 | 台 | 具备互联网网站无障碍访问功能，支持多 种格式数字资源播放;支持DAISY国际标 准，具备章节直选和记录读书笔记等功能 | 适用视觉障碍者听读互联网信息内容及 数字无障碍教学。 | 3 | 二级 |  |
| 50 | 手持式电子 助视器 | 件 | 便携式电子放大设备，放大倍数可调，可 提供多种显示模式。 | 适用于视觉障碍者近距离阅读学习。 | 3 | 二级 |  |

吉林省成年残疾人基本型辅助器具指导目录(2021年版)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 残疾类别 | 辅具类别 | 序号 | 名称 | 单位 | 产品功能及说明 | 适用对象 | 使用年限 | 评估级别 | 备注 |
| 视力 残疾人 | 沟通和信  息辅助器  具 | 51 | 台式电子助 视器 | 台 | 带台式电子显示屏的助视器，放大倍数可 调可分为近用台式电子助视器，近远两用 台式电子助视器及便携式近远两用电子助 视器(配置显示器)等(任选其一)。 | 适用于视觉障碍者近距离阅读学习，也 适合携带至家庭、学校和办公室使用。 | 3 | 二级 |  |
| 52 | 中远距离眼 镜式助视器 | 件 | 焦距独立可调，最大可放大约2倍。 | 适用于残余视力较好的视觉障碍者，实 现看黑板、看演出的需要。 | 3 | 二级 |  |
| 53 | 低视力专用 滤光镜 | 件 | 镜片可有效过滤波长范围在400-500nm之 间的光波90%以上;镜片规格可选。 | 适用于视觉障碍者外出携带，保护眼 睛，提高视物对比度。 | 3 | 二级 |  |
| 54 | 光学放大镜 | 件 | 近用光学助视器。非球面设计，含多种倍 数，可配有照明光源。包括手持式、立式 、镇纸式、胸挂式等(选其一),满足近 距离视觉需求。 | 适用于视觉障碍者看近阅读或者做手工时 | 2 | 二级 |  |
| 55 | 单筒望远镜 | 个 | 远用光学助视器。手持单筒式，焦距可 调，放大倍率分2.5倍、4倍、6倍、8倍等 ( 选 其 一 ) 。 | 适用于视觉障碍者看远或外出携带使 用，通过放大远处看不清的门牌号、公 交站牌等信息，用于看户外标识、公交 站牌、红绿灯等看远需求。 | 3 | 二级 |  |
| 56 | 眼镜式助视 器 | 付 | 凹凸透镜、散光镜片、棱镜、双光镜等不 同镜片组合，满足视觉障碍者学习工作生 活 需 求 。 | 适用于视觉障碍者看近阅读、学习使用。 | 3 | 二级 |  |
| 57 | 手机读屏软 件 | 件 | 通过触摸或滑动手势可朗读屏幕显示的所 有内容，提供多种朗读角色，可随意调节 语速、语调，支持段落朗读、全文朗读、 逐字朗读，可实现在线检索和阅读。 | 适用于有阅读障碍的视觉障碍者操作手 机，帮助读取屏幕信息便于使用，帮助 视觉障碍者在手机中上网聊天、接收信 息 。 | 2 | 二级 |  |
| 听力 残疾人 | 沟通和信  息辅助器  具 | 58 | 助听器 | 台 | 使用数字信号处理技术的助听装置。各通 道可独立调节增益，功率涵盖中功率、大 功率、特大功率耳背或定制式助听器。 | 适用于听力下降的老年人、成年听力障 碍者，单侧，双侧耳聋人群。 | 5 | 二级 |  |
| 59 | 助听器电池 | 台 | 助听器专用电池。 | 适用于使用助听器的听力残疾人。 | 1 | 一级 |  |
| 个人生活 自理和防 护辅助器  具 | 60 | 防溢报警器 | 台 | 可将产品挂在杯沿，当液面达到杯沿后， 产品即响铃报警，提醒使用者停止添加。 | 适用于听力残疾人。 | 2 | 一级 |  |
| 61 | 闪光警示器 | 个 | 闪光装置的门铃，电话来电闪光震动提醒 工具，起到提示作用。 | 适用于听力残疾人。 | 2 | 一级 |  |

吉林省成年残疾人基本型辅助器具指导目录(2021年版)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 残疾类别 | 辅具类别 | 序号 | 名称 | 单位 | 产品功能及说明 | 适用对象 | 使用年限 | 评估级别 | 备注 |
| 精 神 、 智力残 疾人 | 个人生活  自理和防  护辅助器  具 | 62 | 随身定位器 | 个 | 通过卫星定位系统，可以防走失的手环、 腕表、挂件。 | 适用于无独立外出能力的残疾人。 | 2 | 一级 |  |